
四平市辽河生态环境治理专项督察反馈问题整改销号公示表格（序号九）
	市序号
	清单编号
	整改问题
	整改目标
	整改措施
	整改任务完成情况
	备注

	九
	九
	由于辽河流域污染治理不到位，导致水环境质量持续下降。2018年1-10月份，辽河流城6个国考断面劣V类水体占比高达66.7%。
	通过开展南北河截流干管改造、中心城区雨污分流改造等重点工程建设，逐步消减溢流口雨季向南、北河直排雨污水频次，减少水体污染，2019年基本消除黑臭水体，2020年实现长制久清。
	1.加快推进南北河截流干管改造工程，将南北河汇合口处的污水管溢流口下移至西湖湿地二号钢坝（10+800）下游，避免对汇合口处湿地的水体造成污染。 

2.加快推进四平市南北河截流干管改造工程建设进度，将原铺设在南北河河底的污水截流干管，改造迁移至南、北河两岸，加大污水截流倍数。2019年8月底前主体完工，2019年底前投入使用。    

3.推进中心城区雨污分流改造工程建设。对建成区合流制排水管网进行雨污分流改造。2019年12月底前完成雨污分流改造12公里，2020年完成雨污分流改造12公里。对部分具备条件的溢流口进行改造；通过截流干管溢流口改造及市区雨污分流改造工程实施，有效解决汛期溢流问题。
	此项工作已完成。

1.完成了西湖湿地内，南北河汇合口污水溢流口迁移至西湖湿地二号钢坝下游施工，彻底解决了降雨溢流对汇合口处湿地的水体造成污染问题。

2.完成了四平市南北河截流干管改造工程建设36.2公里，将原铺设在南北河河底的污水截流干管，改造迁移至南、北河两岸，并对68个雨污溢流口进行改造，增大污水截流倍数，消减了雨季向南、北河直排雨污水频次。

3.结合我市中心城区雨污分流改造工程，2018年至2020年完成雨污分流改造36公里，提高中心城区污水管网覆盖率和雨污分流率，有效削减溢流污染。

4.市污水处理厂一期2015年完成升级改造，通过环保验收，污水处理厂二期2018年9月通过环保验收并投入运行，污水处理厂一、二期日污水处理能力达到18万吨，满足我市污水处理需求，出水达到一级A标准。

5.目前，我市南北河黑臭水体整治工程项目已全部完工，经第三方监测单位对南、北河黑臭水体指标监测，南北河黑臭水体水质已明显改善，四项监测指标已基本达到消除黑臭水体要求，2020年8月，环保厅、住建厅联合发文，确认四平市南、北河2处黑臭水体已消除，2020年10月编制完成四平市黑臭水体整治长制久清阶段评估报告，经省住建厅审核达到《吉林省黑臭水体整治成效自评细则》中长制久清的阶段要求，并上报国家住建部全国城市黑臭水体整治监管平台，完成了国家和省城市黑臭水体整治工作目标。
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